(module ACDC-Converter_MeanWell-SLC03-series (layer F.Cu) (tedit 5C316393)
  (fp_text reference U3 (at 9.144 10.287) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SLC03-series (at 8.509 -0.127) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.16 -1.87) (end -2.16 11.93) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.941 -1.87) (end 19.941 11.93) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.16 -1.87) (end 19.94 -1.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.16 11.93) (end 19.94 11.93) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.29 2.29) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
)
