;***************************************************;
;          Lilygo®Ttgo Pi ESP32 with TFT 3.5"       ;
;               - Custom PCB with ESP32-WROVER      ;
;               - IPS st7796 LCD                    ;
;               - FT6236 touch controller           ;
;***************************************************;

[env:ttgo-lilygo-pi_st7796b]
extends = flash_16mb
board = esp32dev

build_flags =
    ${env.build_flags}
    ${esp32.build_flags}
    ${esp32.ps_ram}
    
;region -- TFT_eSPI build options ------------------------
    -D LGFX_USE_V1=1
    ;-D USER_SETUP_LOADED=1
    -D ST7796_DRIVER=1
    -D SPI_FREQUENCY=40000000
    -D SPI_READ_FREQUENCY=20000000
    -D TFT_WIDTH=320
    -D TFT_HEIGHT=480
    ;-D TFT_ROTATION=0 ; Use default, see TFT_ROTATION values
    ;-D SUPPORT_TRANSACTIONS   ; Default on ESP32
    -D TFT_MISO=23
    -D TFT_MOSI=19
    -D TFT_SCLK=18
    -D TFT_DC=27
    -D TFT_CS=5 
    -D TFT_RST=-1  ; RST
    -D TFT_BCKL=12 ; None, configurable via web UI (e.g. 21)
    -D I2C_TOUCH_FREQUENCY=400000
    -D I2C_TOUCH_PORT=1
    -D I2C_TOUCH_ADDRESS=0x38
    -D TOUCH_DRIVER=0x6336
    -D TOUCH_IRQ=34
    -D TOUCH_RST=-1
    -D TOUCH_SDA=21
    -D TOUCH_SCL=22
;endregion

;region -- Hasp build options ----------------------------
    -D HASP_USE_WIFI=1
;endregion

;region -- Library options -------------------------------
lib_deps =
    ${env.lib_deps}
    ${esp32.lib_deps}
    ${arduino_esp32_v2.lib_deps}
    ${lovyangfx.lib_deps}
    ${ft6336.lib_deps}

lib_ignore =
    ${env.lib_ignore}
    ${esp32.lib_ignore}
    ${arduino_esp32_v2.lib_ignore}
;endregion
