(module HASwitchPlate:wemos-d1-mini-with-pin-header-and-connector (layer F.Cu) (tedit 5AC65BB6)
  (fp_text reference U2 (at -19.3 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value WeMos_mini (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -12.48 -12.33) (end -11.48 -12.33) (angle 90) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -18.46 -11.33) (end -12.48 -11.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.48 -13.5) (end -11.48 -12.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.3 -12.17) (end -11.3 -13.33) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start -12.3 -12.18) (end -11.3 -12.18) (angle 90) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.3 -11.18) (end -12.3 -11.18) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 14.94 -11.5) (end 14.85 -13.5) (angle 92.57657183) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 14.94 11.5) (end 16.94 11.5) (angle 90) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 14.78 11.33) (end 16.78 11.33) (angle 90) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 14.78 -11.33) (end 14.78 -13.33) (angle 90) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.46 13.5) (end -18.46 -11.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.94 13.5) (end -18.46 13.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 16.94 -11.5) (end 16.94 11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.48 -13.5) (end 14.85 -13.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -18.3 4.9) (end -18.3 13.329999) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.3 4.9) (end -18.3 4.9) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.3 -3.32) (end -17.3 4.9) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.3 -3.32) (end -17.3 -3.32) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.3 -11.18) (end -18.3 -3.32) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.78 -13.33) (end -11.3 -13.33) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 16.78 11.33) (end 16.78 -11.33) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.3 13.33) (end 14.78 13.33) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -1.27 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -3.81 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.89 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -8.89 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3dshapes/wemos_d1_mini.3dshapes/d1_mini_shield.wrl
    (offset (xyz -17.9 -12.8 3.5))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 180 90))
  )
  (model ${KIPRJMOD}/3dshapes/wemos_d1_mini.3dshapes/TSW-108-05-G-S.wrl
    (offset (xyz 0 -11.4 2.5))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
  (model ${KIPRJMOD}/3dshapes/wemos_d1_mini.3dshapes/TSW-108-05-G-S.wrl
    (offset (xyz 0 11.4 2.5))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
